使用前需要替换驱动文件spi-fsl-lpspi.c文件，编译到内核即可

编译指令：aarch64-linux-gnu-gcc -g -o pcmspi\_test pcmspi.c pcmspi\_test.c

相关函数接口在.h文件中已有说明

注意：初始化时无需写入配置字